拓家硷村淤地坝防汛应急预案
一、总则
（一）编制目的
为有效应对汛期暴雨洪水，防范坝体渗漏、滑坡、垮坝等险情，及时开展应急处置，保障拓家硷村辖区内坝体下游群众住房、道路、农田及人员生命安全，科学规范淤地坝汛期巡查、险情上报、人员转移、抢险救援工作，最大限度降低灾害损失，结合我村淤地坝运行现状制定本预案。
（二）编制依据
依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《陕西省淤地坝管理办法》、县防汛指挥部工作要求，立足黄土高原地区淤地坝防汛实际制定本预案。
（三）适用范围
本预案适用于拓家硷村辖区内全部大型坝、中型坝。中型坝水神庙坝、南沟坝、白草沟坝、道老沟坝、四则楞坝、四渠沟坝、柳树沟坝共七座，下游均无人居住。汛期时间为每年6—10月，暴雨天气、连续降雨期间为本预案重点启动时段。
（四）工作原则
坚持人民至上、生命至上；落实行政首长负责制；做到提前预警、日常巡查、分级响应、快速撤离；镇村联动、群众参与；宁可备而不用，不可用时无备。实行"一坝一责任人，一坝一措施"，责任落实到人。
二、组织体系及岗位职责
（一）成立防汛专项工作小组
组  长：拓化龙  

副组长：高蓉蓉  

成  员：王鑫鑫  高静   闫保利
下设2个小组：巡查监测组、应急抢险转移组。
巡查责任组：拓化龙、高蓉蓉汛期24小时在岗，降雨期间不间断巡查坝体、溢洪道、放水涵洞；日常查看坝体坡面、排水沟，发现裂缝、渗水、坝坡塌陷、涵洞堵塞第一时间上报；暴雨期间全程驻守监测淤地坝水位变化，做好巡查记录。
应急抢险队伍：组建10人的村级抢险队，队员如下表：
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如遇暴雨、险情发生后开展清淤、沙袋加固、疏通泄洪通道；负责通知下游住户、特殊群众及时撤离避险。
（二）严格执行值班制度
汛期落实领导带班、24小时值班值守制度，所有责任人手机全天候开机；大范围降水期间全体值班人员在岗在位，及时接收气象预警信息，按时上报雨情、水情、坝体运行情况，杜绝脱岗、漏岗。
三、汛前排查及物资储备
（一）汛前隐患排查
汛前组织人员对图拓家硷村辖区淤地坝开展全面排查：查看坝体有无裂缝、坑洼、土体松散、渗水等问题；清理溢洪道、放水涵洞、排水沟内杂草、树枝、淤泥，保证泄洪通畅；排查淤地坝下游情况，人口、老旧窑洞、通行道路；重点摸清独居老人、脱贫户、监测户等重点人员，登记造册；对坝体周边边坡、山体隐患一并排查，提前消除潜在风险。
（二）防汛物资储备
按照就近存放原则，在各村定点储备：编织袋、铁锹、洋镐、砂石料、铁丝、雨衣雨鞋、手电筒、救生绳、警示彩旗；三轮车等抢险机械随时待命；配齐饮用水、简单药品，保障抢险和转移群众使用，做到物资充足、随调随用。
四、预警分级和应急响应
（一）三级响应（蓝色预警，降雨量较小）
启动条件：收到降雨预报、零星小雨。
处置措施：巡查责任人每天早晚各巡查1次坝体；清理周边杂物；向坝下游群众做好防汛提醒；责任人保持通讯畅通。
（二）二级响应（橙色预警，大范围集中降雨）
启动条件：持续性降雨，坝内水位持续上涨。
处置措施：
1. 值班人员全员到岗，巡查人员不间断巡逻，每1—2小时查看水位和坝体状况；
2. 关闭坝体附近漫水桥，拉起警戒线，禁止行人车辆通行；
3. 通知下游住户做好撤离准备，重点农户重点盯防；
4. 抢险队员整装待命，疏通溢洪道，必要时开启放水洞降低坝内蓄水；及时向镇政府和县水保部门报送现场情况。
（三）一级响应（红色预警，暴雨特大暴雨，坝体出现险情）
启动条件：坝体出现大量渗水、坝坡滑塌、溢洪道过流较大、有溃坝风险。
处置措施：
1. 行政责任人立即下达撤离命令，抢险队员分片通知下游群众按照预定路线快速撤离至安全安置点；优先转移老人、妇女、儿童；
2. 险情紧急时，先转移人员再开展抢险，监测人员迅速撤离危险区域；
3. 启用大型机械疏通泄洪通道，用沙袋加固坝体薄弱部位；
4. 及时上报县级应急、水利部门请求支援；做好撤离群众安置，保障吃住安全。
五、险情处置重点措施
坝体渗漏处置：如果坝坡出现渗水、流土，立即用砂石、沙袋铺筑反滤层，防止土体流失造成垮坝；
溢洪道堵塞：安排人员快速清理树枝淤泥，若人工清理难度大，动用挖掘机疏通；
放水涵洞不畅：管护员按照规范开启放水设施，降低库内水位，减轻坝体压力；
下游人员撤离：提前确定拓家硷村安全避险地点、撤离路线；村干部逐户敲门通知，做好撤离登记，确保不漏一户一人；转移之后清点人数，做好安置工作。
六、后期工作
降雨结束后开展隐患"回头看"，重点排查雨后坝体裂缝、山体滑坡、涵洞损坏情况；对受损部位及时上报维修；
整理防汛台账，做好照片、巡查记录、人员转移记录归档；
组织开展防汛总结，完善预案内容，常态化开展防汛宣传和应急演练，提升群众避险意识；
定期维护淤地坝，消除隐患，确保来年安全度汛。
七、工作纪律
所有责任人必须履职尽责，汛期脱岗、迟报瞒报险情，造成安全事故严肃追责；
遇到险情优先保障群众生命安全，坚决杜绝侥幸心理；
抢险人员服从统一调度，遇事及时汇报，严禁擅自决定重大处置事项。
